Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

wynajem długoterminowy nowego samochodu osobowego w ramach projektu pn.: **„Profesjonalizm i kompetencje gwarancją jakości i skuteczności – nowa jakość świadczonych usług”**

Wykonawca:

1. zobowiązany jest do wypełnienia formularza technicznego (przedstawionego
w poniższej tabeli) przez uzupełnienie kolumny **„Parametry oferowane przez Wykonawcę”,**
2. wypełnia kolumnę „Parametry oferowane przez Wykonawcę”:
3. używając sformułowania „zgodnie z opisem”,
4. wpisując słowo „tak”,
5. wpisując oferowane parametry.

Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego:

opis znajdujący się w kolumnie parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego
(szczegółowy opis przedmiotu zamówienia) zawiera minimalne parametry (techniczne
i użytkowe) jakie musi spełniać oferowany samochód osobowy, co oznacz, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametry minimalne wymagane przez Zamawiającego** | **Parametry oferowane przez****Wykonawcę** |
| **1** | **Typ samochodu:**osobowy | **Typ samochodu:** |
| **2** | **Typ nadwozia:**Sedan - hatchback | **Typ nadwozia:** |
| **3** | **Napęd**:na przednią oś | **Napęd**  |
| **4** | **Prześwit:**minimalnie 10 cm | **Prześwit:** |
| **5** | **Liczba drzwi:**5-drzwiowy | **Liczba drzwi:** |
| **6** | **Liczba miejsc:**5 | **Liczba miejsc:** |
| **7** | **Kierownica po lewej stronie:**Tak | **Kierownica po lewej stronie:** |
| **8** | **Silnik:**benzyna | **Silnik:** |
| **9** | **Lakier nadwozia:**metalizowany | **Lakier nadwozia:** |
| **10** | **Pojemność skokowa silnika (cm³):**minimalnie 1400 cm3 | **Pojemność skokowa silnika (cm³):** |
| **11** | **Moc silnika (KM):**minimalnie 70 KM | **Moc silnika (KM):** |
| **12** | **Układ kierowniczy ze wspomaganiem:**Tak | **Układ kierowniczy ze wspomaganiem:** |
| **13** | **Skrzynia biegów:**1. manualna
 | **Skrzynia biegów:** |
| **14** | **Systemy wspomagania:**1. ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania)
2. ESP (system stabilizacji toru jazdy)
 | **Systemy wspomagania:** |
| **15** | **Lusterka zewnętrzne:**1. elektrycznie sterowane
 | **Lusterka zewnętrzne:** |
| **16** | **Szyby boczne:**elektrycznie sterowane z przodu | **Szyby boczne:** |
| **17** | **Fotel kierowcy:**1. z regulacją wysokości
 | **Fotel kierowcy i pasażera:** |
| **18** | **Regulacja kolumny kierownicy:**dwie płaszczyzny (odległość i wysokość) | **Regulacja kolumny kierownicy:** |
| **19** | **Poduszki powietrzne:**1. dla kierowcy i pasażera: poduszki czołowe oraz poduszki boczne
 | **Poduszki powietrzne:** |
| **20** | **Pasy bezpieczeństwa:**trzypunktowe pasy bezpieczeństwa z przodu i z tyłu | **Pasy bezpieczeństwa:** |
| **21** | **Przednie zagłówki:**dwa zagłówki z regulacją wysokości | **Przednie zagłówki:** |
| **22** | **Centralny zamek:**zdalnie sterowany pilotem | **Centralny zamek:** |
| **23** | **Zabezpieczenia i blokady:**1. auto alarm
2. immobiliser
 | **Zabezpieczenia i blokady:** |
| **24** | **Klimatyzacja:**manualna/automatyczna | **Klimatyzacja:** |
| **25** | **Reflektory:**LED do jazdy dziennej | **Reflektory:** |
| **26** | **Komputer pokładowy:**Tak | **Komputer pokładowy:** |
| **27** | **Bagażnik:**pojemność minimum 250 l(bez składania oparcia tylnej kanapy) | **Bagażnik:** |
| **28** | **Radioodtwarzacz:**Tak | **Radioodtwarzacz:** |
| **29** | **Dywaniki:**1. welurowe (komplet)
 | **Dywaniki:** |
| **30** | **Opony letnie (komplet):** | **Opony letnie (komplet):** |
| **31** | **Opony zimowe (komplet):** | **Opony zimowe (komplet):** |
| **32** | **Koło zapasowe dojazdowe:**Tak | **Koło zapasowe dojazdowe:** |
| **33** | **Zestaw naprawczy do kół:**1. klucz do kół
2. podnośnik
 | **Zestaw naprawczy do kół:** |
| **34** | **Dodatkowe wyposażenie bhp:**1. gaśnica
2. ostrzegawczy trójkąt odblaskowe
 | **Dodatkowe wyposażenie bhp:** |
| **35** | **Gwarancja na lakier:**minimum 3 lata od dnia odbioru samochodu (bez limitu kilometrów) | **Gwarancja na lakier:** |
| **36** | **Gwarancja na perforację nadwozia:**minimum 5 lat od dnia odbioru samochodu (bez limitu kilometrów) | **Gwarancja na perforację nadwozia:** |
| **37** | **Gwarancja na naprawy mechaniczne:**minimum 3 lata od dnia odbioru samochodu (lub 100000 km) | **Gwarancja na naprawy mechaniczne:** |

………………………………………

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)

…………………………………

(miejscowość, data)